# **Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż osłon na grzejniki w głównym budynku szkoły ul. Radzymińska 227:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 53 sztuk osłon na grzejniki żeliwne w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 84.

Wysokość grzejnika 60 cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Długość grzejnika (cm) | Ilość (szt.) |
| 1 | 70 | 2 |
| 2 | 76 | 3 |
| 3 | 85 | 1 |
| 4 | 95 | 2 |
| 5 | 103 | 2 |
| 6 | 108 | 3 |
| 7 | 110 | 3 |
| 8 | 115 | 4 |
| 9 | 120 | 4 |
| 10 | 125 | 8 |
| 11 | 133 | 7 |
| 12 | 142 | 9 |
| 13 | 163 | 1 |
| 14 | 168 | 1 |
| 15 | 175 | 1 |
| 16 | 198 | 1 |
| 17 | 205 | 1 |

**Specyfikacja osłony:**

Materiał: Atestowana płyta MDF obustronnie laminowana, wszystkie krawędzie zaokrąglone, ażurowa – wzór i kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

Grubość: Płyta MDF o grubości minimum 12 mm.

Wszystkie krawędzie zewnętrzne, jak i otwory maskownicy są zaokrąglane dla bezpieczeństwa dzieci.

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach oświatowych.

Uwaga: przed podjęciem realizacji zlecenia wymaga się sprawdzenia warunków montażu i przyjętych wymiarów z natury w celu eliminacji różnic wymiarowych.

Dokonanie zakupu i wykonanie usługi najpóźniej do 30 listopada 2024 r.

Zakup dokonany zostanie tylko na podstawie faktury płatnej przelewem z odroczonym o 14 dni terminem płatności od dnia zakończenia prac.

Oferty należy składać na adres: [kierownik.sp84@eduwarszawa.pl](mailto:kierownik.sp84@eduwarszawa.pl) lub w wersji papierowej do sekretariatu szkoły do dnia 18 października 2024 r. do godz. 12.00.

Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na szkolnej stronie BIP w dniu 22 października 2024 r.